**Правила эксплуатации и хранения газовых баллонов в быту**

Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» **запрещается хранение баллонов с горючими газами:**

- в квартирах

-жилых помещениях

-на кухнях;

- на путях эвакуации;

- на лестничных клетках;

-в цокольных и подвальных этажах;

- на чердаках;

- балконах;

-лоджиях;

- галереях;

Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающую надпись ***«Огнеопасно. Газ».***

У входа в одноквартирные жилые дома, в том числе жилые дома блокированной застройки, а также в помещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны, размещается предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью «Огнеопасно. Баллоны с газом» (пункт 86 Правил).

Газовые баллоны (в том числе для кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, располагаются вне зданий (за исключением складских зданий для их хранения) в шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор, из негорючих материалов на видных местах у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входа в здание, на цокольные и подвальные этажи (пункт 57 Правил).

**Хранение резервуара с баллонного газом зимой:** Запрещается переносит баллон и из холодного место в теплое. Газ расширяется при нагревании и разрывает резервуар.

**Хранение резервуара с газом в летний период:** Необходимо предохранять баллон от попадания на него прямых ультрафиолетовых лучей. Также учитывать расширение газа при разнице температур.

  Сжиженный газ взрыво- и пожароопасен. Пропан – бутановая смесь тяжелее воздуха и скапливается в подвалах, ямах, углублениях и других непроветриваемых местах. Одна случайная искра может привести к трагедии.

**В целях безопасности эксплуатации газового оборудования и избежания несчастных случаев в быту необходимо соблюдать следующие мероприятия:**

* На улице баллоны размещайте в специальном металлическом шкафу вдали от оконных и дверных проемов и канализационных колодцев (не менее 0,5 метров от оконных проемов и 1,0 от дверных проемов первого этажа, не менее 3,0 метров от дверных и оконных проемов цокольных и подвальных этажей).
* Обязательно используйте регулятор давления – газ в баллоне находится под высоким давлением.
* Заполняйте баллоны газом только на специализированных пунктах наполнения.
* Баллоны могут быть произведены только на специализированном предприятии.  На верхней сферической части баллона обязательно должны быть выбиты и отчетливо видны данные изготовителя: товарный знак, номер баллона, масса порожнего баллона, вместимость, пробное гидравлическое давление, рабочее давление, клеймо ОТК, дата изготовления и год следующего освидетельствования.
* Регулярно проводите освидетельствование баллонов. Отметка об освидетельствовании находится на баллоне в виде клейма.  Ни в коем случае не пропускайте последующие освидетельствования.
* Храните и перемещайте баллоны только с навернутой заглушкой и защитным колпаком.

**!!!При обнаружении запаха газа категорически запрещается:**

**-**Зажигать огонь, включать и выключать электроприборы, электроосвещение и пользоваться электрозвонками.